|  |  |
| --- | --- |
| Logotip | *ООО «БИМЕТ»*  **Адрес:** *423838, РТ, г.Набережные Челны, а/я 25*  Телефон: *(8552)58-00-59, 8-960-085-54-32*  E-mail: [*bimet2714@mail.ru*](mailto:bimet2714@mail.ru)  *www.bimet.ru* |

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

**ДЛЯ Разборки-сборки КПП 154 АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ**

| **№ п\п** | **Модель** | | Наименование и характеристика изделия | **Цена**  **(руб)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Б154-002** | **Б154-002.00.000** | **Приспособление для монтажа - демонтажа вторичного вала** | **4385** |
| **2** | **Б154-003** | **Б154-003.00.000** | **Спецключ для отворачивания гайки первичного вала основной 5-ти ступенчатой КПП-154** | **388** |
| **3** | **Б154-004** | **Б154-004.00.000** | **Оправка №1 для запрессовки манжеты в крышку первичного вала КПП-154** | **2031** |
| **4** | **Б154-005** | **Б154-005.00.000** | **Оправка №2 для запрессовки манжеты в крышку первичного вала КПП-154** | **2004** |
| **5** | **Б154-006** | **Б154-006.00.000** | **Оправка для установки манжеты в заднюю крышку вторичного вала КПП-154** | **3831** |
| **6** | **Б154-007** | **Б154-007.00.000** | **Упор для выпрессовки наружного кольца заднего конического подшипника 6-7214АУ вторичного вала. Применять с Б 154-014.00.000** | **859** |
| **7** | **Б154-008** | **Б154-008.00.000** | **Упор для выпрессовки наружного кольца заднего конического подшипника 6-7610А промежуточного вала. Применять с Б 154-014.00.000** | **604** |
| **8** | **Б154-009** | **Б154-009.00.000** | **Оправка для запрессовки наружного кольца заднего конического подшипника 6-7214АУ вторичного вала и кольца подшипника 6-7610А промежуточного вала** | **2631** |
| **9** | **Б154-010** | **Б154-010.00.000** | **Оправка для предохранения манжет при установке крышки первичного вала** | **1362** |
| **10** | **Б154-011** | **Б154-011.00.000** | **Оправка для запрессовки роликого радиального 2-х рядного сферического подшипника 6-53610Ш1 промежуточного вала делителя** | **2773** |
| **11** | **Б154-012** | **Б154-012.00.000** | **Ключ специальный для отворачивания гайки первичного вала делителя** | **2135** |
| **12** | **Б154-013** | **Б154-013.00.000** | **Приспособление (комплект) для монтажа подшипника промежуточного вала** | **6295** |
| **13** | **Б154-014** | **Б154-014.00.000** | **Приспособление для выпрессовки наружных колец конических подшипников** | **8541** |
| **14** | **Б154-015** | **Б154-015.00.000** | **Приспособление для запрессовки выходного фланца** | **4809** |
| **15** | **Б154** | **Б154.7217А-001.000** | **Съемник внутренней обоймы подшипника 6-7217А с первичного вала КПП 154. Применять с ПСВК 7516** | **5321** |
| **16** | **Б154** | **Б154.7513А-001.000** | **Съемник внутренней обоймы подшипника 6-7513А с промежуточного вала КПП 154. Применять с ПСВК 7516** | **4117** |
| **17** | **Б154** | **Б154.7610А-001.000** | **Съемник внутренней обоймы подшипника 6-7610А с промежуточного вала КПП 154. Применять с ПСВК 7516** | **5177** |
| **18** | **И801** | **И801.32.000** | **Съемник оси блока зубчатых шестерен заднего хода КПП 154** | **5862** |
| **19** | **Б154** | **Б154.7607А-001.000** | **Съемник внутренней обоймы подшипника 6-7607А с вторичного вала КПП 154. Применять с ПСВК 7516** | **3481** |
| **20** | **Б154-017** | **Б154-016.00.000** | **Пластина установочная толщ. 0,5мм** | **309** |
| **21** | **ПСВК 7516-1** | **ПСВК 7516** | **Съемник зубчатых колес, шестерен, фланцев, подшипников** | **33142** |
| **ИТОГО:** | | | | **100060** |